处置项目清单如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | **参数** | **数量** | **备注** |
| 1 | 高压配电柜 | KYN28A-12（详见图纸） | 6台 |  |
| 2 | 干式变压器 | SCB10-630/10 | 2台 |  |
| 3 | 直流电源装置 | DPMZ-38AH | 1台 |  |
| 4 | 低压配电柜 | 详见图纸 | 14台 |  |
| 5 | 喷淋泵 | 上海连城；压力0.85MPa；流量70L/S；配用功率132KW;必需汽蚀余量4m | 2台 |  |
| 6 | 消火栓泵 | 上海连城；压力0.55MPa；流量15L/S；配用功率15KW；必需汽蚀余量3m | 2台 |  |
| 7 | 火灾报警系统控制主机 | 1.消防报警控制器(包含立柜式机柜)(JB-TTL-EI6000T)  2.规格:6\*242点，打印机，一台立式柜体，回路板，DC24V/2A电源，2只24Ah备电 | 1台 |  |
| 8 | 消防广播及对讲电话主机(柜) | 1.名称:总线制消防电话主机(DH 9251/B)  2.规格:多线制，2U | 1台 |  |
| 9 | 联动控制主机 | 1.名称:联动控制盘(J-EI6101N)  2.规格:60键，2U尺寸,可编程，具有状态指示 | 1台 |  |
| 10 | 联动控制主机 | 1.名称:多线12键联动盘(I-EI6103Z) | 1台 |  |
| 11 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1.名称:火灾报警控制微机(CRT)(EI-6401型) | 1台 |  |
| 12 | 区域报警控制箱 | 1.名称:消防电源监控主机(EI6500M)  2.规格:壁挂式监控主机彩色液晶显示，含打印机及2节12V7AH蓄电池 | 1台 |  |
| 13 | 区域报警控制箱 | 1.名称:电气火灾监控主机(EI-DB6700)  2.规格:液晶汉字显示满足GB14287-2014 | 1台 |  |
| 14 | 区域报警控制箱 | 1.名称:防火门监控主机(EI-6300)  2.规格:2只12V/5Ah备电,打印机，回路板 | 1台 |  |
| 15 | 备用电源及电池主机(柜) | 1. 名称:消防报警备用电源安装(J-EI6200/20A) | 1套 |  |
| 16 | 消防广播及对讲电话主机(柜) | 1.名称:广播功率放大器.  2.规格:HY2732D1/300W | 1台 |  |
| 17 | 消防广播及对讲电话主机(柜) | 1.名称:CD录放盘  2.规格:HY2722C | 1台 |  |
| 18 | 机柜、机架 | 1.名称:琴台式柜体  2.规格:单组J-1703 | 1台 |  |
| 19 | 机柜、机架 | 1.名称:琴台式柜体  2.规格:双组J-1702 | 1台 |  |
| 20 | 远程控制箱(柜) | 风机控制箱 | 1台 |  |
| 21 | 地源热泵空调主机 | 麦克维尔单螺杆式水源热泵机组；制冷/制热量749.0 /788.0KW; 制冷/制热额定功率132.9/181.7KW；制冷能效比W/W/制热性能系数5.64/4.34；机组总重量3178kg；制冷剂/充注量R22/120Kg；机组外形尺寸3718X267X1796mm。 | 2台 |  |
| 22 | 管道循环泵 | Q=150m³/h；H=32m；n=1480r/min；p=22KW | 6台 |  |
| 23 | 排烟风机 | IAS-1000型Q=41358立方/H | 1台 |  |
| 24 | 排烟风机 | IAS-900型Q=33620方/H | 2台 |  |
| 25 | 排烟风机 | IAS-800型Q=28708立方/H | 2台 |  |
| 26 | 排烟风机 | IAS-600型 Q=22549立方/H | 3台 |  |
| 27 | 排烟风机 | IAS-1-600Q=13307 | 1台 |  |
| 28 | 配电箱 |  |  |  |
| 29 | NEC 投影仪 | 型号NP-CF6600U | 17台 |  |
| 30 | 钢结构钢材 | Q345B | 约310吨 |  |
| 31 | 铝单板 | 3mm厚 | 约13000平方米 |  |
| 32 | 幕墙玻璃 | 8Low-E+12A+8 | 约2000平方米 |  |
| 33 | 影院设备 |  |  |  |
| 34 | LED显示屏 |  |  |  |
| 35 | 大厅吊灯 |  |  |  |
| 36 | 射灯，探照灯 |  |  |  |
| 37 | 墙面干挂石材 |  | 约2500平米 |  |
| 38 | 海底隧道屏幕 |  |  |  |
| 39 | 互动飞屏(含屏幕、感应装置) |  |  |  |
| 40 | 海滩赛跑互动设备 |  |  |  |
| 42 | 影院座椅 |  |  |  |
| 43 | 防火卷帘门电机 |  |  |  |
| 44 | 未来展望区屏幕及配套设备 |  |  |  |
| 45 | 太阳能光伏板 |  |  |  |
| 46 | 监控摄像头 | 海康威视 |  |  |
| 47 | 弱电机柜 |  |  |  |
| 48 | 风机盘管 |  |  |  |